
**Инструкция по обновлению баз изделия**


**Eplutus GR-71**




1. Скачать файл обновления вы можете с нашего сайта, нажав во вкладке **«Обновления»** и на **GR-71** (*слева в таблице*):




откроется окно:




1. Кликните на кнопку **«Скачать»**, загрузиться файл «**data\_2017\_eplutus GR-71.bin**»
2. Зайдите в настройки устройства: «**ПРИЛОЖЕНИЯ»-«ДИСПЕТЧЕР ФАЙЛОВ»-USB накопитель-папка «JINANDATA»**- там вы найдете сведения по уже установленной базе **DATA.bin** (вес 331,71 kb).






1. Теперь подключите GR-71 через прилагаемый USB кабель к ПК.




1. Перейдя в USB-накопитель-jinandata вы найдете файл data.bin с предустановленной базой.
2. Скачанный новый файл **«data\_2017\_eplutus GR-71.bin»** необходимо переименовать в **data.bin.**

****

1. Выделите этот файл и правой кнопки мыши кликните **«Копировать»** и вставляйте его в папку **«USB-накопитель-jinandata».** Появиться следующее окошко:





Нажимаете **«Копировать с заменой»**



**Обновление выполнено!**

Проверить, выполнено ли обновление, вы можете перейдя опять в настройки устройства: **«ПРИЛОЖЕНИЯ»-«ДИСПЕТЧЕР ФАЙЛОВ»-USB накопитель-папка «JINANDATA»**- там вы найдете сведения по обновленной базе **DATA.bin** (вес 370 kb), нажав на **«Сведения»**





Все готово. Можно пользоваться.